Основной документ, устанавливающий требования к процессу сооружения АЭС с ВВЭР-1000, - "Обязательные технологические правила строительства АЭС с ВВЭР-1000 (ОТП-86)", в соответствии с которыми нормативный срок сооружения одного энергоблока составляет 60 месяцев. В качестве старта принимается разработка котлована, в качестве финиша - энергетический пуск.

Работы по сооружению энергоблоков № 4 Калининской АЭС и № 3 Ростовской АЭС находятся в основном в графике. Дата физического пуска энергетического пуска энергоблока № 4 Калининской АЭС по графику - октябрь 2011 года. На 1 января 2010 года состояние готовности можно оценить как 65%. Дата энергетического пуска энергоблока № 3 Ростовской АЭС определена в графике на январь 2014 года. На 1 января 2010 года состояние готовности можно оценить как 18%.

В настоящий момент сдача в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС в соответствии с Программой деятельности Госкорпорации "Росатом" на долгосрочный период запланирована на 2017 год. На 2010 год финансирование строительно-монтажных работ не предусмотрено, выполняются только работы подготовительного периода. На 1 января 2010 года состояние готовности объекта можно оценить как 5%.