На строительстве энергоблока № 4 Калининской АЭС ОАО "НИАЭП" вплотную подошел к началу сварки главного циркуляционного трубопровода и к монтажу "тяжеловесов" - корпуса реактора и парогенераторов. В настоящее время выполнены все необходимые строительно-монтажные работы для обеспечения строительной готовности к монтажу корпуса реактора, смонтирован купол защитной оболочки.

В 2010 году коллективу Удомельского филиала, возглавляемого заместителем директора Игорем Владимировичем Круузом, предстоит выполнить такие ответственные задачи, как монтаж оборудования и главного циркуляционного трубопровода, подача напряжения на собственные нужды, сборка турбоагрегата, строительные и тепломонтажные работы в главном корпусе. По графику сооружения энергоблока физпуск намечен на сентябрь 2011 года; с этого момента энергоблок № 4 Калининской АЭС станет объектом № 1 в российской атомной отрасли. На 2010 год по строительным работам и поставкам запланирован объем работ в размере 32,7 млрд руб. Это в 2,6 раза больше, чем в 2009 году.

По результатам 2009 года выполнение объемов строительно-монтажных работ по энергоблоку №4 Калининской АЭС составило более 7,5 млрд руб. План по работам, который составляет 12,5 млрд руб., выполнен на 100%.

В график 3-го уровня (детальное месячное планирование сооружения АЭС) по энергоблоку № 4 Калининской АЭС был внесен факт по выполнению работ в 2009 году, произведен пересчет на 1 января 2010 года, завершено формирование ресурсной модели графика в объеме 2010 года.