По итогам 2009 года воздействие ОАО "НИАЭП" на экологию не превышает предельно допустимых значений. Основным приоритетом в работе по минимизации негативного экологического воздействия является обеспечение ядерной и радиационной безопасности на всех объектах Компании, где используются ядерные технологии.

Отходы производственной деятельности

Таблица 2.16 Характеристики образующихся отходов в Удомельском филиале

* Объем отходов 4 и 5 класса опасности в 2009 году в УФ ОАО "НИАЭП" показан с учетом отходов, образовавшихся при разборке зданий и сооружений стройбазы, ремонта временных зданий и сооружений, выполнения РВР на объектах строительства блока № 4 КаАЭС.

Таблица 2.17 Характеристики образующихся отходов в Волгодонском филиале

Использование воды

ОАО "НИАЭП" придерживается политики рационального использования природных ресурсов и в процессе своей деятельности стремится максимально эффективно использовать воду, забор которой осуществляется для производственных и хозяйственных нужд Компании и ее филиалов. Для производства строительно-монтажных работ, производства товарного бетона и раствора, изготовления строительных конструкций на базах субподрядных организаций и бытовых нужд филиалов и субподрядных организаций забор воды осуществляется из сетей хозяйственно-бытового водоснабжения КаАЭС и РоАЭС (см. табл. 2.18 и 2.19).

Таблица 2.18 Забор воды при сооружении энергоблока №4 КаАЭС, м3

Таблица 2.19 Забор воды при сооружении энергоблоков РоАЭС, м3

Источником водоснабжения центрального офиса является система муниципального водоснабжения Нижнего Новгорода (дог. № 194 от 8 января 2004 года). Водопотребление центрального офиса в 2008 году составило 9048 куб. м, в 2009 году - 12 258 куб. м. Рост водопотребления связан с увеличением численности персонала (208 чел.), увеличением объема ремонтно-строительных работ и увеличением объема работ по инженерным изысканиям. Источники водоснабжения центрального офиса и строящихся объектов АЭС не находятся на охраняемых территориях и не представляют опасности с точки зрения сохранения биоразнообразия.

Сброс отходов и сточных вод

Сбросы отходов и сточных вод на производственных площадках ОАО "НИАЭП" находятся в пределах норм, установленных законодательством РФ. Сточные воды с площадки строительства энергоблока № 4 КаАЭС (см. табл. 2.20) поступают от бытовых и производственных зданий Филиала и субподрядных организаций в канализационные сети АЭС и далее на очистные сооружения г. Удомля.

Таблица 2.20 Сброс отходов и сточных вод при сооружении энергоблока № 4 КаАЭС, м3
Таблица

Поверхностные воды с площадки строительства поступают в озеро Удомля по системе ливнестоков, оборудованных нефтеловушками. Контроль за составом стоков осуществляет КаАЭС, являющаяся земле- и водопользователем, в объеме Программы производственного экологического контроля.

Аналогична ситуация с канализационными сетями на РоАЭС с последующим поступлением стоков на очистные сооружения г. Волгодонска (см. табл. 2.21).

Таблица 2.21 Сброс отходов и сточных вод при сооружении энергоблоков РоАЭС, м3
Таблица

Значительное увеличение водопотребления, сбросов сточных вод и увеличение количества производственных отходов в 2009 году связано с пуском новых производств (в частности, бетонного завода), разборкой, ремонтом зданий и сооружений стройбазы на Калининской АЭС и значительным увеличением объемов строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на завершающем этапе строительства энергоблока № 2 РоАЭС. Подобное многократное увеличение воздействия на окружающую среду является допустимым, оно предусмотрено соответствующими нормативами и лимитами, согласованными с природоохранными структурами.

Выбросы вредных веществ в атмосферу

Данные о количестве выбросов вредных веществ в атмосферу на площадках строительства энергноблоков АЭС представлены на основании усредненных данных по субподрядным организациям (значимых объемов выбросов в атмосферу при деятельности центрального офиса не происходит). За основу взяты проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу; а также данные инструментальных замеров, проводимых специализированными организациями в режиме реального времени; расчетов топливного баланса предприятий; расчета платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду.

На площадках строительства АЭС имеются организованные и неорганизованные источники выбросов. Организованными источниками выбросов являются вытяжные вентиляционные трубы, выходные патрубки циклонов, дефлекторы и крышные вентиляторы. К неорганизованным источникам относятся открытые склады хранения инертных материалов (песка и щебня), места их пересыпки, сварочные агрегаты, работающие на открытых площадках.

В целом в 2009 году на площадках строительства АЭС количество выбросов, загрязняющих веществ атмосферу стационарными источниками, составило по Калининской АЭС - 29,16 тонн в год, по Ростовской АЭС - 25,46 тонн в год, что ниже предельно допустимых норм. В производственной деятельности подразделений, филиалов и субподрядных организаций озоноразрушающие вещества не образуются.

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов

Подогрев воды вследствие парникового эффекта нарушает существующие биологические процессы в естественных водных объектах. Использование башенных испарительных градирен позволяет понизить эти тепловые нагрузки. Однако выброс значительного количества водяного пара (в настоящее время парниковый эффект в среднем на 78% обусловлен парами воды и только на 22% углекислым газом) в атмосферу приводит к возрастанию парникового эффекта. Выходом из данной ситуации могло бы стать использование "сухих" градирен, которые исключают выброс в атмосферу паров воды. К сожалению, в настоящий момент использование такого оборудования для энергоблоков мощностью в один и более мегаватт только проектируется и имеет серьезные технические и экономические ограничения.

Штрафы и платежи за негативное воздействие на окружающую среду

В 2009 году штрафных санкций за несоблюдение экологического законодательства к ОАО "НИАЭП" не применялось.

Перечень положительных заключений экологических экспертиз по проектам строительства АЭС

Все проекты Компании проходят государственную экологическую экспертизу в процессе лицензирования размещения и сооружения АЭС. К настоящему моменту Компания имеет положительные заключения Госэкоэкспертизы по энергоблокам №4 Калининской АЭС, № 3 и 4 Ростовской АЭС, № 1 и 2 Нижегородской АЭС. На рассмотрении Госэкоэкспертизы находятся материалы, обосновывающие экологическую безопасность энергоблоков № 1, 2 Тверской АЭС. Уже получено положительное заключение общественной экологической экспертизы. Получение экологических экспертиз и заключений, касающихся сдачи в эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС, начнется летом 2010 года.

Воздействие на почвы

При строительстве АЭС, состоящей из большого количества объектов различного функционального назначения и заглубления, производится (в зависимости от состава, структуры и прочих характеристик грунтов) многочисленные виды строительных работ: снятие плодородного слоя, планирование территории, рытье котлованов, водопонижение, рекультивация свободных от застройки территорий и т.д. Эти работы оказывают значительное воздействие на почву. Однако данное воздействие не противоречит требованиям строительных норм и правил, а также другой нормативной разрешительной документации и достигается необходимым согласованием проектных материалов.